ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO SIWZ (PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA „A” ZAMÓWIENIA)

ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO SIWZ (PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA „B” ZAMÓWIENIA)

ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SIWZ (PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA „C” ZAMÓWIENIA)

**ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO SIWZ (PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA „A” ZAMÓWIENIA)**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Lp. Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. D-05.01.00a Profilowanie drogi na dłuższym odcinku z wałowaniem m3 3123,3

 (profilowanie pierwsze w terminie wskazanym przez Zamawiającego)

 (przyjęto średnią grubość warstwy zdzieranej 15 cm)

2. D-05.01.00a Profilowanie drogi na dłuższym odcinku z wałowaniem m3 1119,9

 (profilowanie powtórne w terminie wskazanym przez Zamawiającego)

 (przyjęto średnią grubość warstwy zdzieranej 15 cm)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. D-05.01.00a Remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa łamanego m3 95,34

 - z mieszanki optymalnej (przyjęto średnią głębokość wybojów 15 cm)

**ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO SIWZ (PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA „B” ZAMÓWIENIA)**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Lp. Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. D-05.03.17 Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami m2 106,28

 mineralno-asfaltowymi „na gorąco” lub „na zimno”

 (przyjęto średnią głębokość wybojów 7 cm )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. D-05.03.17 Uzupełnianie ubytków zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej m2 8,25

 mieszankami mineralno-asfaltowymi do wypełnienia

 (przyjęto średnia głębokość ubytku 3 cm )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. D-05.03.17 Likwidacja spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem m 50,0

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. D-05.03.03a Ułożenie nawierzchni z betonowych płyt drogowych z rozbiórki z ubiciem i m2 15,0

 wypełnieniem spoin po uprzednim rozebraniu nawierzchni z

 wyżej wymienionych płyt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. D-03.02.01 Regulacja pokryw studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z odtworzeniem szt. 14,0

 nawierzchni wokół nich

 **ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SIWZ (PRZEDMIAR ROBÓT DLA ZADANIA „C” ZAMÓWIENIA)**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Lp. Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. D-07.02.03 Naprawa oznakowania pionowego (np. wyprostowanie słupa oznakowania, szt. 25

 wymiana słupa oznakowania ,ustawienie odchylonego słupa oznakowania

 do pionu, zamontowanie nowej tarczy znaku, skorygowanie ustawienia tarczy

 znaku w pionie i w poziomie, dokręcenie lub uzupełnienie śrub kotwiących w

 fundamencie i wszystkich śrub, listew, wkrętów, nakrętek w łącznikach metalowych,

 przestawienie znaku w inne miejsce, wymiana oprawy oświetleniowej znaku

 oświetlanego)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. D-07.01.02 Remont znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi ( ręcznie lub m2 788,0

 mechanicznie) poprzedzony przedznakowaniem wraz z oczyszczeniem

 nawierzchni w obrębie pasa przewidzianego do malowania z pyłu, kurzu,

 piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. D-07.01.02 Remont znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi ( ręcznie lub m2 237,2

 mechanicznie) wraz z oczyszczeniem nawierzchni w obrębie pasa

 przewidzianego do malowania z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych

 zanieczyszczeń. Remont dotyczy odtworzenia oznaczeń poziomych w strefie

 płatnego parkowania na następujących ulicach we Wschowie:

 Daszyńskiego ,Kościuszki ,Niepodległości, Strażacka ,Kostki ,Kilińskiego,

 Powstańców Wlkp, Łazienna, Ratuszowa ,Pocztowa, Plac Farny, Poprzeczna